3. pielikums

**Tehniskā specifikācija**

Cenu aptaujai Nr.3

“Daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un uzturēšana”

1. **Prasības daudzfunkcionālām iekārtām (kopētājiem) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs** | **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **Modeļa nosaukums un ražotājs** |  |
| Skaits | 4 gab.ar iespēju līguma darbības periodā samazināt vai palielināt kopētāju skaitu |  |
| Biroja adrese | Sakarā ar Veselības inspekcijas pārvākšanos uz jaunajiem biroja telpām Rīgā, Talejas ielas 1 ēkā no 2025.gada septembra, lūdzam nodrošināt 2025.gada septembrī kopētāju pārvākšanos un pieslēgšanu jaunajā birojā – Rīga, Talejas iela 1 |  |
| Stāvoklis | Jauns/Mazlietots |  |
| Drukāšanas veids | Melnbalts |  |
| Oriģināla/kopijas lielums | A4-A3 |  |
| Operatīvās atmiņas apjoms | Ne mazāk kā 256 MB |  |
| Kopēšanas ātrums, kopijas minūtē | Ne mazāk kā 35 A4 |  |
| Iesilšanas laiks | Ne ilgāk kā 25 sek. |  |
| Pirmā kopija | Ne ilgāk kā 10 sek. |  |
| Papīra svars kopijām | 60-120 g/m2 |  |
| Procesora ātrums | Ne mazāk kā 450Mhz |  |
| Kopiju skaits vienā ciklā | 1 – 999  |  |
| Papīra ietilpība | Vismaz 4 x 250 lapu kasetes A3/A450 lapu rokas padeve (divpusējs ADF) |  |
| Mērogošana | 25 – 400 %, fiksēti režīmi |  |
| Speciālās funkcijas un iespējas | Kopēšanas režīmi:automātiska mēroga un kasetes izvēle,enerģijas taupības režīms,divpusēja kopēšana/drukāšana (duplex), divpusējs dokumentu skeneris 50 lapām,tīkla skenera funkcija, tīkla printera funkcija;Ergonomisks augstums lietošanai stāvus. |  |
| Lietošanas panelis | Skārienjūtīgs |  |
| Operētājsistēmu atbalsts | Windows 10 (32-bit/64-bit),Windows 11 (32-bit/64-bit),Windows Server 2019 (32-bit/64-bit),Windows Server 2025 (32-bit/64-bit). |  |
| **Tīkla printera funkcija** |
| Drukas izšķirtspēja | Vismaz 1200dpi |  |
| Valodas  | PCL6, PCL5, PostScript Level 3 vai emulācija |  |
| Interfeiss  | 100/1000BaseTx |  |
| Tīkla protokoli | IPv4, IPv6 |  |
| Speciālās funkcijas un iespējas (vēlams) | Iespēja pievienot lietotāju grupas ar saviem PIN kodiem un nolasīt katras grupas kopējo mēneša patērēto lapu skaitu |  |
| **Tīkla skenera funkcija** |
| Izšķirtspēja | Vismaz 600dpi |  |
| Skenēšanas veids | Krāsu plakanvirsmas skeneris un krāsu ADF |  |
| ADF ietilpība | Ne mazāk kā 50 A4 lapas  |  |
| Funkcionalitāte | Skenēšana uz e-pastu PDF, JPG formātos (ar iespēju uzstādīt skenēšanas kvalitāti vismaz 100 DPI – 300 DPI robežās), e-pastu adrešu grāmata, vienlaicīga divpusēja skenēšana, skenēšana uz tīkla mapi |  |
| Failu formāti | PDF, JPG |  |
| Interfeiss | 100/1000BaseTx |  |
| Tīkla protokoli | IPv4, IPv6 |  |
| **Tehniskā apkalpošana** |
| Nomas līguma termiņš | 36 mēneši |  |
| Apkalpošanas maksa | Apkalpošanas maksā ir iekļauti visi uzturēšanas izdevumi, izņemot papīru. Uzturēšanas izdevumos ietilpst toneris, visas periodiski maināmās detaļas, visas rezerves daļas, servisa speciālistu darbs, iekārtas normālam darbam nepieciešamie servisa izsaukumi, visi piegādes un transporta izdevumi, konsultācijas par iekārtas lietošanu u.c. |  |
| Bojājumu novēršanas laiks  | Ne vairāk kā 24h pēc izsaukuma reģistrēšanas bojājumu novēršana vai iekārtas aizstāšana ar līdzvērtīgu iekārtu |  |
| Paredzamā noslodze(norādītā ražotāja specifikācijā) | No 2000 līdz 10000 izdrukām/kopijām mēnesī |  |
| Abonēšanas maksa kopētāju nomai | Bez mēneša abonēšanas maksas, rēķinot tikai izdruku skaitu |  |

* Aizpilda ierakstot „nodrošinās” vai attiecīgi paskaidrojot apstākļus kādā veidā nodrošina.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vadītāja vai pilnvarotās personas (paraksts un paraksta atšifrējums)

amats)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums, zīmogs)