1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Minimālas prasības |
| Kvalitātes prasības | 1. Avota ūdens iegūst no Latvijas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra akceptētas ūdens ieguves vietas.
2. Avota ūdenim jāatbilst LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām.
3. Avota ūdens, kurš bez papildus speciālas sagatavošanas paredzēts ikdienas neierobežotam patēriņam, karsto dzērienu sagatavošanai.
4. Uzņēmumam, kas piegādā dzeramo ūdeni, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārajā dienestā.
 |
| Dzeramā ūdens sadales iekārtas | 1. Novietojuma uz grīdas.
2. Iekārta paredzēta ūdens lietošanai ar iespēju lietot ūdeni atdzesētu (aptuveni +10 o ) un uzsildītu (aptuveni +95o ).
3. Dzeramā ūdens sadales iekārtām jāatbilst 12.04.2016. MK noteikumiem Nr.209 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi”.
4. Garantijas termiņš visu lietošanas laiku.
5. Visu iekārtas nomas laiku Piegādātājs nodrošina nomāto iekārtu bezmaksas apkopi.
 |
| Metāla stends /statīvs  | 1. Statīvs 10 pudeļu glabāšanai. Samaksa par stendu uzstādīšanu un lietošanu iekļauta sadales iekārtu īres maksā.
 |
| Iepakojuma prasības  | 1. Avota ūdens iepildīts polimērmateriāla pudelēs.
2. Pudeles tilpums – 18,9 litri.
3. Marķējumam jābūt labi saredzamā vietā uz primārā iepakojuma (pudeles), marķējuma sniegtajai informācijai ir jābūt viegli saprotamai un ieraugāmai, skaidri salasāmai un neizdzēšamai.
 |
| Piegādes prasības | 1. Uzņēmuma transportam, kas piegādā ūdeni jāatbilst LR likumdošanā noteiktajām higiēnas prasībām.
2. Preču piegādes adrese – Klijānu ielā 7, Rīgā, ūdens tiek piegādāts 24h laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
3. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas pretendents apņemas uzstādīt ūdens sadales un turēšanas iekārtas Pasūtītāja norādītājās telpās.
4. Piegādātājs nodod Pasūtītājam lietošanā pudeles un iekārtas, kuras ir lietošanai derīgā stāvoklī bez drošības naudas iemaksas.
 |