1.pielikums

**Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums**

**Žalūziju piegāde Jelgavas birojam**

Rīga 2019.gada\_\_\_novembrī

|  |
| --- |
| Informācija par pretendentu |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, tajā skaitā žalūziju izgatavošanu, piegādi un uzstādīsanu Pasūtītāja birojā Kr.Barona ielā 40a, Jelgavā, 5.stāvā.

Attēls logiem, kuriem plānots uzstādīt žalūzijas.

|  |
| --- |
| zaluzijas |

Vispārīgie nosacījumi: Žalūzijas ražotas Eiropas savienībā, garantija 2 gadi, žalūziju audumu krāsa tiks precizēta pie precīzas uzmērīšanas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prasības pakalpojumam** | **Cena kopā ar** **piegādi un uzstādīšanu** **(bez PVN)** |
|  | **Vertikālās žalūzijas.**Materiāls. Auduma žalūzijas.Vadība. Lodīšu ķēdīte, kas paredzēta lameļu pagriešanai un aukliņa žalūziju savilkšanai uz vienu pusi. Lameļu platums: 127 mmAizsardzība pret saules gaismu: ne mazāk, kā 70 %Izmērs: 1720x2650 (augstums x platums)Skaits: 4 gab. |  |
|  | **Rullo žalūzijas kasetnes uz plastikāta logiem.**Materiāls. Auduma žalūzijas.Kasetnes un vadulu krāsa: balta Gaismcaurlaidība: aptumšojums ne mazāk, kā 70%Vadība. Ķēdīte, pavelkot aiz ķēdītes, var atvērt žalūzijas jebkurā stāvoklī.Izmērs: 1510x700 (augstums x platums)Skaits: 2 gab. |  |
|  | **Rullo žalūzijas kasetnes uz plastikāta logiem.**Materiāls. Auduma žalūzijas.Kasetnes un vadulu krāsa: balta Gaismcaurlaidība: aptumšojums ne mazāk, kā 70%Vadība. Ķēdīte, pavelkot aiz ķēdītes, var atvērt žalūzijas jebkurā stāvoklī.Izmērs: 1610x1580 (augstums x platums)Skaits: 2 gab. |  |
|  | **Kopā (bez PVN):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ieņemamais amats: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |