Preiļu rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 6 Preiļu rajona dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (9.tab.).

9.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Preiļu rajona (saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | „Preiļu saimnieks” SIA , Preiļu ūdensapgādes sistēma  900,0 m3 | 4500 | PII „Pasaciņa”, 1. grupas sanitārās telpas krāns (Celtnieku ielā 10a, Preiļos) | 1 | Koliformas baktērijas  2 KVV/100ml  Dzelzs 0,46 mg/l |
|  | Riebiņu novada pašvaldības ūdensapgādes sistēma, Riebiņu ciema ūdensvads  80,0m3 | 810 | Riebiņu novada administratīvā ēka, sanitārās telpas krāns  (Saules ielā 8, Riebiņi) | 1 | Dzelzs 2,7 mg/l  Duļķainība 17 NTU |
|  | „Preiļu siers” AS, „Preiļu siers” AS ūdensapgādes sistēma  1000,0m3 | 1450 | PVD Preiļu PPS klientu pieņemšanas telpas krāns  (Daugavpils ielā 57, Preiļos) | 1 | - |
|  | Līvānu Dz KS SIA, Līvānu pilsētas ūdensapgādes sistēma  1032,0m3 | 7834 | Līvānu novada domes sanitārās telpas krāns  (Rīgas ielā 77, Līvāni) | 1 | Dzelzs 3,8 mg/l  Duļķainība 21 NTU |
|  | Riebiņu novada Galēnu pagasta ūdensapgādes sistēma  80,0m3 | 460 | Galēnu pamatskolas pirmskolas grupas sanitārās telpas krāns  (Skolas ielā 11, Galēni) | 1 | Dzelzs 1,4 mg/l  Duļķainība 3,8 NTU  Smarža 3  Garša 3 |
|  | Riebiņu novada Rušonas pagasta Kastīres ciema ūdensapgādes sistēma  80,0m3 | 600 | Dzīvojamās mājas dzīvokļa virtuves krāns (Liepu ielā 3-3, Kastīre, Rušonas pagasts | 1 | Duļķainība 12 NTU |